**Ausschreibungstext**

**RALMO- Anschlussflansch Stufenflansch**

Die schlagregen und stauwasserdichte äußere, untere Eckanbindung erfolgt mit:

RALMO-Anschlussflansch Stufenflansch

Produktbeschreibung:

Der RALMO-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Verschraubung und Anbindung mit

Klebedichtstoff RALMO-Montage FIX ALL SEASONS.

DASRIGINAL

**RALMO**-Anschlussflansch Stufenflansch 200/300

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

**RALMO**-Montage FIX ALL SEASONS

System Klebedichtstoff

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk Ktu/Btl \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €