**Ausschreibungstext**

**RALMO- Anschlussflansch wechselseitig**

Die schlagregen und stauwasserdichte äußere, untere Eckanbindung erfolgt mit:

RALMO- Anschlussflansch wechselseitig

**Produktbeschreibung:**

Der RALMO-Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Verschraubung und Anbindung mit

Klebedichtstoff RALMO-Montage FIX ALL SEASONS.

DASRIGINAL

RALMO-Anschlussflansch wechselseitig 200/400

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

**RALMO-**Montage FIX ALL SEASONS

System Klebedichtstoff

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk Ktu/Btl \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €