**Ausschreibungstext**

**RALMO-EPDM innen Fassade**

Die innere Abdichtung der Fassade erfolgt mit RALMO-EPDM innen 0,75 mm. RALMO-EPDM innen ist eine homogene Abdichtungsbahn für die elastische Abdichtung von Fassadenanschlüssen im Innenbereich. Die Streifenoberfläche besitzt eine textile Prägung zur maximalen Haftung.

Bandbreite:

Breite:\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch: Selbstklebestreifen\_\_\_\_\_\_

oder Butyl\_\_\_\_\_\_

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:   
RALMO-Folienkleber EPDM  
oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen\_\_\_\_\_

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |