**Ausschreibungstext**

**RALMO-EPDM innen Fassade**

Die innere Abdichtung der Fassade erfolgt mit RALMO-Tape 4000. RALMO-Tape 4000 ist eine selbstklebende kreuzlaminierte Abdichtungsbahn für die vollflächige elastische Abdichtung von Fassadenanschlüssen im Innenbereich.

**Eigenschaften:**   
- hohe Reiß und Weiterreißfähigkeit   
- alterungs/- und witterungsbeständig   
- UV- stabilisiert   
- bitumenverträglich   
- nicht korrodierend   
- SD- 150m

Bandbreite:

Breite:\_\_\_\_\_\_\_\_

Bei der Verklebung ist grundsätzlich Primer oder Haftkleber einzusetzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |