**Ausschreibungstext**

**Ralmont Multianputzleiste innen mit Flexband SD 70m**

Die luftdichte innere Abdichtung erfolgt mit Ralmont Multianputzleiste, bestehend aus:

Selbstklebende PVC-Anputzleiste incl. Flexband SD-70m mit überputzbarer

Vlieskaschierung, zur Verklebung am Baukörper.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie ,,Verputzen von Fensteranschlussfolien,, ist zu beachten.

Bandbreite:

50mm\_\_\_\_60mm\_\_\_75mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung des Dichtbandes zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS-Polymer\_\_\_\_

RALMO-Folienkleber Standard\_\_\_\_

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen\_\_\_\_\_

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |