**Ausschreibungstext**

**RALMO-EPDM RALMO-Tape unten außen**

Die untere äußere Abdichtung erfolgt mit RALMO-Tape 4000. RALMO-Tape 4000 ist eine selbstklebende kreuzlaminierte Abdichtungsbahn für die vollflächige Abdichtung im unteren Bereich außen bei bodentiefen Türen und Fenstern.

**Eigenschaften**:   
- hohe Reiß und Weiterreißfähigkeit   
- alterungs/- und witterungsbeständig   
- UV- stabilisiert   
- bitumenverträglich   
- nicht korrodierend   
- SD- 150m   
- druckwasserdicht bis 5 bar

**Anwendung:**

* Für abdeckende Abdichtungen von Konstruktions- / Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.
* Abdichtung erdberührter Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser (in Anlehnung an DIN 18195 Teil 4)
* Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Garagendächern im Außenbereich sowie Nassräumen im Innenbereich gegen nichtdrückendes Wasser mit mäßiger Beanspruchung (in Anlehnung an DIN 18195 Teil 5)
* den Einsatz im Dachbereich (Abdichtung von Dach- und Wanddurchdringungen, Unterspannbahnen, Einsatz als Nageldichtband)
* Wasserdampfbremsen im Bodenbereich

Bandbreite:

Breite:\_\_\_\_\_\_\_\_

Bei der Verklebung ist grundsätzlich Primer oder Haftkleber einzusetzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |