**Ausschreibungstext**

**RALMO-FBA-complete**

Die wannenförmige, schlagregensichere/- wasserdichte äußere, untere Abdichtung incl.   
Dämmung, und selbstklebenden Dichtecken erfolgt mit:  
RALMO-FBA-complete

Dämmkeil 5° schräg mit Folie, Selbstklebung für Sohlbank, Ecken und selbstklebende   
Hinterlüftung

Ausladung Dämmkeil:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Keilhöhe hinten:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

--------------------------------------------------------------------------------------

Seitliche Abdichtung mit selbstklebenden Ecken:

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stk \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

----------------------------------------------------------------------------------------------

Selbstklebende Hinterlüftung:

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |