**Ausschreibungstext**

**Ralmont Multianputzleiste außen mit Flexband**

Die schlagregensichere Abdichtung erfolgt mit Ralmont Multianputzleiste außen, bestehend aus:   
Selbstklebende PVC- Anputzleiste incl. Flexband außen mit überputzbarer Vlieskaschierung, zur Verklebung am Baukörper. Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

50mm\_\_\_\_60mm\_\_\_75mm\_\_\_\_ andere Breite:\_\_\_\_

Die Befestigung des Dichtbandes zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS- Polymer\_\_\_\_

RALMO-Folienkleber Standard\_\_\_\_

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen\_\_\_\_\_

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen. Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €