**Ausschreibungstext**

**RALMO-Komp- 95 K premium**

Die schlagregensichere äußere Abdichtung erfolgt mit RALMO- Komp- 95 K premium BG2. Die Dimensionierung des Bandes ist den Fugenbreiten anzupassen. Mindestfugenmaße sind einzuhalten.

Dimension:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |
|  |